{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno,\r\n- Quesito n°1: negli elaborati di progetto manca il CME.\r\n- Quesito n°2: per le lavorazioni di seguito descritte:\r\n\"Realizzazione di gabbionature a protezione delle sponde dell’alveo a monte e a valle del ponte: l’altezza della gabbionatura sarà composta da 4 ordini in quanto bisognerà garantire la protezione fino alla quota raggiunta dalla piena duecentennale. La difesa spondale poggerà su un geotessuto di base. Suddetto intervento garantirà anche una sorta di invito per convogliare il flusso della corrente idrica al centro dell’alveo fluviale ed evitare fenomeni di erosione alla base delle spalle del ponte; maggiori dettagli nelle successive planimetria e particolare esecutivo.\"\r\n\"Realizzazione di una soglia a valle del ponte per stabilizzare il fondo: suddetta soglia garantirà che il fondo alveo non scenda al di sotto dell’attuale quota. Essa sarà realizzata in c.a. e sarà ammorsata saldamente nelle opere spondali e questo garantirà l’assenza di fenomeni di aggiramento e conseguente escavazione ai lati. Maggiori dettagli nelle successive planimetria e particolare esecutivo.\"\r\nMancano i file di progetto così come richiamati nell'allegato 28.\r\n","Risposta quesito n. 1: l'elaborato è presente ed è identificato dalla tavola 12-003_T00EE00ECOCM01_D_Computo Metrico Estimativo;\r\nRisposta quesito n. 2: Trattasi refuso presente nel documento progettuale.\r\nsaluti\r\n"]
[2,"Spett.le, nel disciplinare di gara è riportato testuralmente: \"Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali\". E' richiesta l'iscrizione all'albo gestori ambientali?  e se si, quale categoria? \r\nDistinti Saluti ","Non è richiesta l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, trattasi di refuso nella compilazione del documento di gara."]
[3,"Buongiorno, \r\nsi chiedono delucidazioni in merito alle modalità di presentazione dell'offerta. Sul disciplinare a pag. 2 si scrive \" Il Sistema indica all’Impresa non solo quale è il termine ultimo perentorio di chiusura della singola busta d’offerta, ma anche il periodo e il relativo termine ultimo di upload (v. Timing di gara). Il Sistema accetterà le offerte firmate dall’Impresa Concorrente solo entro tale periodo; la data di inizio di questo periodo non potrà essere antecedente alla data di chiusura prevista per la firma digitale e la marcatura temporale delle offerte in busta chiusa.\" .Poiché non vi è indicato un timing relativo alla marcatura temporale e sulla piattaforma non si fa menzione del caricamento delle buste con marcatura temporale, si chiede se quanto riportato in disciplinare debba considerarsi un refuso oppure si debba procedere in fase di presentazione di offerta alla marcatura temporale dei file. Saluti. ","Per quanto riguarda la presentazione dei documenti di gara si deve far riferimento a quanto descritto nel timing di gara di pagina 8 punto 13 il quale non prevede alcuna marcatura temporale dei plichi elettronici. Pertanto, quanto riportato a pagina 2 inerente la marcatura temporale delle buste è da considerarsi quale refuso nella compilazione del documento di gara. "]
[4,"Si richiede un chiarimento in merito a quanto richiesto a pag. 15 del disciplinare di gara relativamente alla dichiarazione di offerta temporale: “Tale elaborato dovrà esplicitare chiaramente la forza lavoro che sarà impiegata per rispettare il cronoprogramma di progetto adeguatamente ribassato e dovrà obbligatoriamente completarsi con l’allegazione di autodichiarazione, resa sotto forma di atto notorio, con la quale il legale rappresentante dell’O.E. offerente prende atto che il mancato rispetto del suo cronoprogramma operativo comporterà l’applicazione di una ammenda giornaliera compresa tra 10 e 50 euro per ogni unità lavorativa mancante e che l’elaborato e la dichiarazione in questione faranno allegati al contratto d’appalto”; si chiede conferma della redazione di tale elaborato e se dovrà essere allegato a quello già predisposto dalla stazione appaltante (allegato 10).","In riferimento al quesito posto si conferma la necessità di dover ricevere l'elaborato riguardante la forza lavoro e che potrà essere inserito nell'allegato 10 oppure essere trasmesso come elaborato autonomo da inserire comunque nella busta C."]